Клапан вентиляционный для деревянных оконных блоков КТПН-2 (КПВО-Р-2)

ТУ 590711206.02-2010


Клапан представляет собой пассивный проветриватель, устанавливаемый на деревянный оконный блок, функционирует путём установления равновесия давления внутреннего и наружного воздуха.

Установка клапана производится только на заводе изготовителя окон.

Клапан состоит из двух частей: самого корпуса клапана с шиберной заслонкой и пылезащитного, влагозащитного козырька с шумоизолирующим свойством.

Свежий поток воздуха попадает через защитный козырёк, проходит через выфрезерованный канал в раме и поступает в помещение через клапан.

Регулирование количества проходимого через клапан свежего воздуха осуществляется вручную шиберной заслонкой.



Рекомендуемое место установки – верхняя часть рамы.

В комплект поставки входит:

- клапан вентиляционный для оконного блока,

- защитный козырёк,

- заглушки декоративные 2 шт.,

- саморезы 4 шт.

Свидетельство о приемке ОТК